#### Słownik dostępności

1. **Ruch –** osoby na wózkach, [tetraplegicy, paraplegicy](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86764/ustawa_o_dostepnosci_poradnik.pdf#page=15), SM, ALS, osoby z porażeniem mózgowym, osoby poruszające się o kulach/balkonikach, osoby bez jednej/kilku kończyn, seniorzy, osoby z chorobą Parkinsona i Alzheimera, osoby o czasowo ograniczonej sprawności, osoby o niskim wzroście.

* **asystent** –przeszkolone osoby pełniące funkcję asystentów,
* **drzwi zewnętrzne** – automatyczne/lekkie drzwi skrzydłowe, drzwi obrotowe + skrzydłowe, widoczne na tle fasady, oznaczone jeśli szklane, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, dostępne klamki/uchwyty,
* **drzwi wewnętrzne (w tym bramki**) – szerokość >90 cm, lekkie, widoczne na tle ścian, oznaczone jeśli szklane, oznaczenia tekstowe, wypukłe i brajla, dostępne klamki/uchwyty, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów,
* **ciągi komunikacyjne** – szerokość >90, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń, przestrzeń na zakrętach ciągów komunikacyjnych,
* **cmentarz** – alejki utwardzone, szerokość alejek >90, toaleta dla OzN.
* **domofon** – nie wyżej niż 120 cm, dźwiękowe i wizualne potwierdzenie przycisku i otwierania, brajl/wypukłość, kontrastowa kolorystyka,
* **elementy instalacji elektrycznej** (włączniki, gniazda, systemy kontroli dostępu, elementy sterowania) – wysokość montażu, odległość od narożników pomieszczeń, kontrastowa kolorystyka, dostępny interfejs,
* **ewakuacja** – sprzęt ewakuacyjny/pomieszczenie oczekiwania na ratunek, procedura
* **meble** – regulowana/różna wysokość, dla prawo i lewo ręcznych, możliwość podjechania wózkiem,
* **miejsca odpoczynku w budynkach** – ławki z podparciami, pochwyty ułatwiające siadanie i wstawanie,
* **otoczenie obiektu** – brak barier w otoczeniu/dojściu, krawężniki, progi, nachylenie, nawierzchnia,
* **parki** – nawierzchnie umożliwiające poruszanie się na wózku, [systemy nawigacji dla osób niewidomych - tyfloplany](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86764/ustawa_o_dostepnosci_poradnik.pdf#page=22), ławki z podparciami, stoły do gier planszowych również dla osób na wózkach,
* **parking** – miejsca oznaczone, blisko wejścia, bezpieczne dotarcie na chodnik, nawierzchnia, wymiary,
* **personel** – szkolenia,
* **place zabaw** – urządzenia projektowanie uniwersalnie, częściowo nawierzchnia umożliwiająca poruszanie się na wózku,
* **platforma przyschodowa/podnośnik platformowy** – pozwalający na samodzielne korzystanie,
* **pływalnie** – dźwig, pochylnia, krzesełko transportowe, wózek basenowy, schody z poręczami, antypoślizgowa nawierzchnia,
* **pochylnie** – dwururowe poręcze po obu stronach, spoczniki przed i za pochylnią, zabezpieczenie przed zjechaniem, nawierzchnia gładka/antypoślizgowa, elementy TGSI przed i za pochylnią, całkowita długość pochylni, percepcja równości,
* **podłogi** – powierzchnia podłóg równa, antypoślizgowa, niepowodująca odbicia światła, wykładzina o krótkim włosiu przymocowana do posadzki,
* **pomieszczenia** – możliwość dotarcia i skorzystania na wózku (pokoje, sale wykładowe, widownie), przestrzeń manewrowa, meble, oświetlenie,
* **procedury** – czas obsługi, obsługa zdalna, w miejscu zamieszkania/przebywania,
* **sanitariat (łazienka)** – natrysk bezprogowy, przestrzeń manewrowa, uchwyty, regulowana wysokość wylewki/deszczownica, ławka/krzesełko, możliwość podjechania pod umywalkę, wanna z drzwiami i siedzeniem, alarm, wanna z drzwiami i pochwytami,
* **sanitariat** **(pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem)** – przewijak z regulowaną wysokością,
* **sanitariat (toaleta)** – dostępna toaleta na każdym piętrze, przestrzeń manewrowa, uchwyty składane, wysokość, montażu wyposażenia, miejsce na nogi pod umywalką, uchwyty przy pisuarach, uchwyty przy umywalce, lustro, bateria, wieszaki na ubrania, alarm,
* **schody** – zewnętrzne i wewnętrzne proste, oznaczone krawędzie, bez nosków, poręcze rurowe po obu stronach, element TGSI,
* **transport** – dostępna infrastruktura (budynki dworców),
* **winda** – wymiary, panel, lustro, poręcze, komunikaty głosowe, wideogłosowy system alarmowy, tolerancja zatrzymania, kontrastowe oznaczenie wejścia,
* **wycieraczki** – wpuszczane lub fazowana krawędź, przymocowane do podłoża, jeśli dywanowe to krótki włos,
* **wydarzenia** – realizacja w miejscu dostępnym architektonicznie, bliskość transportu zbiorowego, asysta, toalety dla OzN, dostępna informacja, możliwość zgłaszania szczególnych potrzeb.

1. **Wzrok –** niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi, osoby po zabiegach okulistycznych i urazach.

* **ciągi komunikacyjne** – wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej, zabezpieczenia przed uderzeniem głową, TGSI, kontrastowa kolorystyka podłóg, ścian i sufitów wspomagająca poruszanie się, kontrastowa kolorystyka wyposażenia, wspomagająca poruszanie się,
* **informacja** – system informacji w budynku wizualny i dotykowy lub głosowy, zróżnicowana wysokość montażu informacji wizualnej, krój czcionki, kontrast kolorystyczny, [dostępne dokumenty](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/dobre-praktyki-1/),
* **meble** – [kolorystyka](https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74755/Dobre_praktyki-wersja_finalna2014.pdf#page=41) i obsługa (np. otwieranie, uchwyty) sprzyjająca dostępności,
* **oświetlenie** – równomierne, [właściwe natężenie,](https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74755/Dobre_praktyki-wersja_finalna2014.pdf#page=23)
* **otoczenie obiektu** – organizacja przestrzeni, kolorystyka, materiały wspomagające poruszanie się,
* **oznaczenie na zewnątrz** – widoczne oznaczenie budynku,
* **pies przewodnik** – możliwość wejścia z psem przewodnikiem,
* **przegrody szklane** – brak w ciągach komunikacyjnych, oznaczone, bezpieczne krawędzie,
* **sanitariat** – kontrastowa [kolorystyka wykończenia i wyposażenia ułatwiająca poruszanie się,](https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74755/Dobre_praktyki-wersja_finalna2014.pdf#page=49)
* **schody** – oznaczenia brajla na poręczach,
* **system alarmowy** – wizualny i głosowy,
* [**TGSI**](https://uml.lodz.pl/niepelnosprawni/bez-barier/lodzki-standard-dostepnosci/) – prowadzące do budynku, prowadzące po budynku,
* [**WCAG**](https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nota-o-dostepnosci)**.**

1. **Słuch –** głusi, słabosłyszący, użytkownicy aparatów słuchowych, użytkownicy implantów ślimakowych, osoby późnoogłuchłe.

* **informacja** – [polski język migowy](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86764/ustawa_o_dostepnosci_poradnik.pdf#page=17) (PJM), język prosty,
* **komunikacja** – pętla indukcyjna, system FM, system IR, tłumacz PJM online.

1. **Intelekt, ASD, psychika –** osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ze spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi.

* **informacja** – [ETR (easy to read – tekst łatwy do czytania),](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86764/ustawa_o_dostepnosci_poradnik.pdf#page=51)
* **organizacja przestrzeni** – miejsce wyciszenia,
* **procedury** – obsługa w przyjaznym otoczeniu, obsługa z wykorzystaniem narzędzi wspomagających komunikację.

1. **Pozostałe osoby** – wszyscy, których nie ma w grupach wymienionych powyżej (tzw. reszta społeczeństwa) – ta grupa nie wymaga stosowania elementów/działań dostępnościowych ale większość zastosowanych rozwiązań, opisanych powyżej, zwiększy ergonomię i wygodę używania przez tę grupę przestrzeni i rzeczy.